NÁVRHOVÝ PROGRAM „KOMPAKTNÍ JEDNOTKY DUPLEX“

POPIS PROGRAMU

Program je určen pro kompletní technický návrh kompaktních jednotek s rekuperací tepla řady DUPLEX. Program umožňuje návrh všech komponent včetně ohřívačů a chladičů a jejich podrobnou specifikaci. Výstupem z programu je kompletní technická zpráva včetně výkresů a grafů, elektrických schémat a cenového rozpočtu. Program podporuje export v DXF formátu pro AutoCAD, dále RTF a DOC formát pro WORD, formát IFC pro REVIT a export technické zprávy do formátu PDF pro Acrobat.

ZMĚNY OD MINULÉ VERZE

29.1.2025 ______ verze 9.50
- doplnění vestavěných elektrických předehřívačů a dohřívačů i pro semikompaktní jednotky Multi(Eco)(-N), Roto(-N), Basic(-N)
- doplnění vodních předehřívačů PT pro semikompaktní jednotky Multi(Eco)(-N), Basic(-N)
- u SMART boxů je nyní možné zadávat externí tlaky ODA a EHA a výkonovou rezervu na netěsnost sítě
- průtoky z digestoří jsou nyní přeneseny automatický do rekuperační jednotky, včetně podrobné tabulky
- doplněna regulace aMotion i pro větrání kuchyní
- další zrychlení programu včetně jeho instalace
- aktualizace modulu pro spolupráci s programem Revit - doplnění podpory verze Revit 2025
- aktualizace katalogových listů
- další drobné úpravy a opravy chyb

14.6.2024 ______ verze 9.45
- doplněna nová třída filtrace ePM1 80% (F9) pro jednotky DUPLEX
- rozšířena nabídka rotačních výměníků pro jednotky DUPLEX Roto
- doplněn modul aM-XK4 k regulaci aMotion
- zrychlení většiny částí programu
- aktualizace katalogových listů
- další drobné úpravy a opravy chyb

11.1.2024 ______ verze 9.40
- doplněná nová generace malých větracích jednotek DUPLEX SLIM, vyznačují se vysokou kompaktností a výbornými akustickými parametry, určené k nástěnné montáži
- aktualizace katalogových listů
- další drobné úpravy a opravy chyb

11.10.2023 ______ verze 9.36
- doplněná nová generace malých větracích jednotek DUPLEX Easy2, vyznačují se vysokou kompaktností a výbornými akustickými parametry
- aktualizace katalogových listů
- další drobné úpravy a opravy chyb

29.06.2023 ______ verze 9.35
- doplněna menší velikost podstropní decentrální jednotky DUPLEX Inter-H 770
- doplněná nová generace malých větracích jednotek DUPLEX Pro a DUPLEX Pro-V; jednotky splňují nejvyšší energetickou třídu A+ a vyznačují se vysokou kompaktností a výbornými akustickými parametry
- nová funkce tepelné čerpadlo umožňuje počítat přímé výparníky i pro topení
- aktualizace katalogových listů
- další drobné úpravy a opravy chyb

14.02.2023 ______ verze 9.31
- doplněna nová řada decentrálních jednotek DUPLEX Inter-H 1000 - speciální tiché interiérové jednotky především pro školní třídy - podstropní varianta
- aktualizace katalogových listů
- další drobné úpravy a opravy chyb

14.10.2022 ______ verze 9.30
- aktualizace katalogových listů
- další drobné úpravy a opravy chyb

28.06.2022 ______ verze 9.25
- plná podpora nového, moderního řídícího systému aMotion pro jednotky řady DUPLEX Multi, MultiEco, Roto, Basic, EC5, ECV5, Inter - nová regulace navazuje na úspěšnou regulaci RD5 a výrazně rozšiřuje regulační možnosti, podpora nových ovladačů aTouch (barevný dotykový displej) a aDot (jednodušší varianta)
- aktualizace modulu pro spolupráci s programem Revit - doplnění podpory verze Revit 2023
- aktualizace katalogových listů
- další drobné úpravy a opravy chyb

10.02.2022 ______ verze 9.20
- doplněna nová (třetí) generace jednotek DUPLEX Flexi - nová konstrukce "6v1" umožňuje univerzální instalaci stojatou, podstropní a nově rovněž polohu nástřešní
- další rozšíření části pro výpočet větrání (velko) kuchyní
- aktualizace katalogových listů
- další drobné úpravy a opravy chyb

15.10.2021 ______ verze 9.10
- rozšířen export pro Revit - nyní je možno exportovat přímo do formátu RFA
- rozšíření nové části pro výpočet větrání (velko) kuchyní - doplnění výpočtů, doplnění spotřebičů, rozšíření návrhu digestoří
- doplněny malé jednotky s entalpickým rekuperátorem DUPLEX EC5-E a ECV5-E
- aktualizace modulu pro spolupráci s programem Revit – doplnění podpory verze Revit 2022
- aktualizace katalogových listů
- další drobné úpravy a opravy chyb

30.01.2021 ______ verze 9.00
- rozšíření nové části pro výpočet větrání (velko) kuchyní
- aktualizace katalogových listů a certifikátů
- další drobné úpravy a opravy chyb

14.11.2020 ______ verze 8.98
- zcela nová řada originálních jednotek DUPLEX RS5 pro cirkulační větrání, vytápění a chlazení nejen komerčních prostorů
- zcela nová řada jednotek DUPLEX Flexi-V
- aktualizace modulu pro spolupráci s programem Revit – doplnění podpory verze Revit 2021
- zcela nová část programu pro výpočet větrání (velko) kuchyní – první uvolněná část obsahuje výpočty potřebného objemu vzduchu podle instalovaných spotřebičů, podporován je výpočet podle německé směrnice VDI 2052 i podle nové evropské normy EN 16282
- aktualizace katalogových listů
- další drobné úpravy a opravy chyb

14.02.2020 ______ verze 8.97
- facelift jednotek DUPLEX RDH5-L – nová generace vhodná i pro bazény se slanou vodou
- doplnění příslušenství (čerpadla kondenzátu, pohybové čidlo, externí klapky pro malé jednotky apod.)
- aktualizace katalogových listů
- opravy chyb

15.11.2019 ______ verze 8.95
- aktualizace modulu BIM pro spolupráci s programem Revit – doplnění podpory verze Autodesk Revit 2020
- aktualizace katalogových listů
- opravy chyb

15.02.2019 ______ verze 8.90
- doplněna nová řada jednotek DUPLEX Silent - speciální řada jednotek určená především pro bytové domy, ideálně ve spojení s VAV boxy řady SMART box a EASY box
- doplněna nová řada decentrálních jednotek DUPLEX Inter - speciální tiché interiérové jednotky především pro školní třídy a kanceláře
- doplněna nová kompaktní univerzální jednotka DUPLEX 650 Flexi s vysokou účinností rekuperace a univerzální montážní polohou
- aktualizace katalogových listů
- opravy chyb

30.09.2018 ______ verze 8.85
- podpora chladiva R32 u přímých výparníků
- doplněna plná podpora BIM:
a) návrhový software exportuje zvolené jednotky ve formátu IFC včetně veškerých technických informací (hmotnost, průtok, tlak, účinnost, příkon apod.) s aktivními konektory pro napojení všech potrubí a médií
b) pokud je přítomen program Autodesk Revit, je v něm automaticky doplněna možnost importu IFC souboru a rovněž přímé obousměrné propojení návrhového programu a programu Revit
- doplněny vestavěné elektrické předehřívače pro nástřešní jednotky řady DUPLEX Multi-N, DUPLEX MultiEco-N a DUPLEX Basic-N
- aktualizace katalogových listů
- opravy chyb

28.03.2018 ______ verze 8.80
- doplněna plná podpora pro EASY boxy - jednoduché, a přitom mnohostranné regulační boxy pro VAV a CAV systémy
- aktualizace katalogových listů
- opravy chyb

28.11.2017 ______ verze 8.71
- aktualizace katalogových listů
- opravy chyb

11.10.2017 ______ verze 8.70
 - doplněna plná podpora pro SMART boxy - unikátní ucelený systém centrálního větrání kombinující chytré VAV regulátory průtoku a univerzální jednotky s rekuperací tepla řady DUPLEX - návrhový software umožňuje ke každé jednotce řady DUPLEX přidat SMART boxy se všemi detaily, počítá celkový průtok jednotky s faktory současnosti, vykreslí systémové schéma propojení apod.
- doplněny vestavěné elektrické dohřívače pro jednotky řady DUPLEX Multi, DUPLEX MultiEco a DUPLEX Basic
- vylepšený tisk a export do PDF
- doplněno uvítací okno
- aktualizace katalogových listů
- další drobné úpravy a opravy chyb

15.02.2017 ______ verze 8.50
- doplněna nová řada jednotek DUPLEX Multi 10.000 a 11.000, DUPLEX MultiEco 7.500 a 9.000, DUPLEX Basic 12.100 a 15.100, ve vnitřním i nástřešním provedení; jednotky mohou být vybaveny novou regulaci RD5 s připojením k internetu
- doplněna nová regulace CPM jako volitelné příslušenství pro jednotky řady DUPLEX Multi, MultiEco, Basic a Flexi; nová regulace vychází z osvědčené regulace CPA s jednoduchým dotykovým displejem a nově nabízí i možnost regulace jednotek vybavených vodním nebo přímým chlazením
- aktualizace katalogových listů
- další drobné úpravy a opravy chyb

30.6.2016 ______ verze 8.20
- doplněna nová řada jednotek DUPLEX Roto 1500, 2500, 4000 a 5000, ve vnitřním (DUPLEX Roto) i nástřešním (DUPLEX Roto-N) provedení; jednotky mohou být vybaveny novou regulaci RD5 s připojením k internetu
 - doplněna nová pátá generace větracích jednotek s cirkulační funkcí DUPLEX RA5, RB5 a RK5 – všechny s integrovanou novou regulací RD5 včetně internetového připojení; u nové generace byla výrazně vylepšena akustika 
 - doplněna nová pátá generace jednotky DUPLEX RDH5 pro větrání malých bazénových prostorů, včetně výpočtu větrání podle parametrů bazénu
- aktualizace katalogových listů
- další drobné úpravy a opravy chyb

31.3.2016 ______ verze 8.10
- doplněná nová generace malých větracích jednotek DUPLEX EC5 a DUPLEX ECV5; jednotky jsou vybaveny novou regulaci RD5 s připojením k internetu (komfortnější verze) nebo základní regulaci CPA (jednodušší a levnější verze); jednotky nové konstrukce splňují nejvyšší energetickou třídu A+ s výbornými akustickými parametry
- mnoho interních změn pro zrychlení práce s programem
- aktualizace katalogových listů
- další drobné úpravy a opravy chyb

19.1.2016 ______ verze 8.00
- doplněny výpočty a povinné informace podle Ecodesignu - nařízení EU č. 1253/2014 a 1254/2014
- doplněna možnost volby 2. pracovního bodu pro všechny jednotky
- aktualizace všech dat včetně akustiky
- optimalizace funkčnosti pro Windows 10
- doplněna zcela nová řada univerzálních větracích jednotek s rekuperací DUPLEX Multi Eco - nová řada rozšiřuje stávající portfolio o jednotky optimalizované pro plnění podmínek dle nařízení Ecodesign 2016 i 2018
- doplněna nová generace jednotek DUPLEX Flexi - díky novým ventilátorů a upraveným rekuperačním výměníkům jsou dosaženy výrazně lepší parametry
- aktualizace katalogových listů
- další drobné úpravy a opravy chyb

1.7.2015 ______ verze 7.80
- doplněna nová řada univerzálních větracích jednotek DUPLEX Roto velikosti 8.000, 12.000, 15.000; včetně nástřešní varianty DUPLEX Roto-N; jednotky obsahují rotační regenerační výměník a veškeré příslušenství obdobně jako ostatní jednotky řady DUPLEX včetně nejmodernější regulace RD5
- nová regulace RD5 pro jednotky DUPLEX Multi, DUPLEX Basic a DUPLEX Roto, navazuje na úspěšnou řadu regulace RD4 a výrazně ji vylepšuje, nové ovladače CP Touch (dotykový displej, více barevných provedení) a CP 10 RT (pro jednoduché nastavení teploty a otáček), výrazně vylepšený a rozšířený standardně vestavěný web server
- nový rozšiřující modul RD5-K obsahující speciální funkce pro řízení vzduchotechniky ve velkokuchyních, případně i dalších specifických prostorech
- nový rozšiřující modul RD-BACnet/KNX umožňující připojení jednotek s regulací RD4 a RD5 k nadřazeným systémům protokolem BACnet/IP nebo KNX
- aktualizována účinnost rekuperace u jednotek DUPLEX Multi 1500-8000 - díky drobným vylepšením se podařilo zvýšit už tak výbornou základní (suchou) účinnost rekuperace o další 2 až 4%
- optimalizace oken i pro malé rozlišení obrazovek (např. pro notebooky)
- doplněno nové příslušenství – odběry tlaků pro rychlé měření průtoků pomocí manometrů
- doplněny nové velikosti elektrických ohřívačů EPO-V
- aktualizace katalogových listů
- další drobné úpravy a opravy chyb

22.01.2015 ______ verze 7.70
- doplněna regulace CP s novým ovladačem CPA s dotykovým displejem i pro jednotky DUPLEX Multi
- sjednocení zobrazení akustických dat s oktávovým filtrem „A“
- optimalizace i pro malé rozlišení pro notebooky
- aktualizace katalogových listů
- další drobné úpravy a opravy chyb

03.09.2014 ______ verze 7.60
- doplněna zcela nová generace univerzálních větracích jednotek s rekuperací tepla se všemi vývody nahoru - DUPLEX Basic-V (s křížovým rekuperátorem) a DUPLEX Multi-V (s protiproudým rekuperátorem)  - nová generace přináší zcela přepracovaný plášť, nové EC ventilátory s velmi nízkým příkonem a vysokým disponibilním tlakem a zcela nové uspořádání
- aktualizace katalogových listů
- další drobné úpravy a opravy chyb

20.05.2014 ______ verze 7.50
- doplněna nová generace nástřešních větracích jednotek s rekuperací DUPLEX Basic-N 1400 až 10100 - nová generace přináší zcela přepracovaný plášť, nové EC ventilátory s velmi nízkým příkonem a vysokým disponibilním tlakem a nový základní řídicí systém CP s novým ovladačem s dotykovým displejem
- aktualizace katalogových listů
- další drobné úpravy a opravy chyb

03.03.2014 ______ verze 7.40
- doplněna nová generace univerzálních větracích jednotek s rekuperací DUPLEX Basic 1400 až 10100 pro nejširší použití, s křížovým rekuperačním výměníkem - nová generace přináší zcela přepracovaný plášť, nové EC ventilátory s velmi nízkým příkonem a vysokým disponibilním tlakem a nový základní řídicí systém CP s novým ovladačem s dotykovým displejem
- aktualizace katalogových listů
- další drobné úpravy a opravy chyb

17.12.2013 ______ verze 7.30
- doplněny nové malé jednotky DUPLEX Easy ve dvou velikostech – DUPLEX 250 Easy a DUPLEX 300 Easy
- aktualizace katalogových listů
- další drobné úpravy a opravy chyb

22.10.2013 ______ verze 7.20
- doplněna univerzální větrací jednotka DUPLEX 8000 Multi
- aktualizace katalogových listů
- další drobné úpravy a opravy chyb

15.09.2013 ______ verze 7.10
- doplněna zcela nová generace nástřešních větracích jednotek s rekuperací DUPLEX Multi-N - nová generace přináší zcela přepracovaný plášť, nové EC ventilátory s velmi nízkým příkonem a velkým disponibilním tlakem, zcela nový rekuperační výměník řady S7.C a nový řídicí systém RD4 s vestavěným webserverem
- doplněny malé univerzální větrací jednotky DUPLEX 500 Multi a DUPLEX 1000 Multi
- aktualizace katalogových listů
- další drobné úpravy a opravy chyb

11.07.2013 ______ verze 7.00
- změna celého okna s katalogovými listy, doplněné video
- další drobné úpravy a opravy chyb

03.06.2013 ______ verze 6.40
- doplněna zcela nová generace univerzálních větracích jednotek s rekuperací DUPLEX Multi - nová generace přináší zcela přepracovaný plášť, nové EC ventilátory s velmi nízkým příkonem a velkým disponibilním tlakem, zcela nový rekuperační výměník řady S7.C a nový řídicí systém RD4 s vestavěným webserverem
- doplněna nová jednotka DUPLEX RDH4 pro větrání malých bazénových prostorů, včetně výpočtu větrání podle parametrů bazénu
- aktualizován sortiment regulačních uzlů pro topení (RE-TPO, RE-HW, RSE-TPO) - změna čerpadel podle požadavků ErP
- v případě více shodných výrobků v jednom projektu možnost pojmenování každého samostatně
- aktualizace katalogových listů
- další drobné úpravy a opravy chyb

7.11.2012 ______ verze 6.30
- nová čtvrtá generace větracích jednotek s cirkulační funkcí DUPLEX RA4, RB4 a RK4 – všechny s integrovanou novou regulací včetně internetového připojení
- propojení návrhového programu s částí Partnerská zóna na internetu http://partner.atrea.cz - umožňuje jednoduché nahrání ADU souboru a jeho aktualizaci k příslušnému projektu
- nový sortiment čidel pro všechny regulace u všech zařízení (čidla CO2, vlhkosti, kvality vzduchu, pohybu), nový způsob jejich výběru
- poznámky na titulní stranu a k jednotlivým zařízením byly doplněny o možnost uložení opakovaných 
standardních textů do databáze
- úprava umístění souborů programu z důvodu přístupových práv v systému Windows
- doplnění záznamů o průběhu instalace a aktualizace programu v adresáři Logs
- aktualizace katalogových listů
- další drobné úpravy a opravy chyb

01.06.2012 ______ verze 6.20
- doplněna nová kompaktní univerzální jednotka DUPLEX 1100 Flexi s vysokou účinností rekuperace a univerzální montážní polohou
- aktualizace katalogových listů
- další drobné úpravy a opravy chyb

24.04.2012 ______ verze 6.10
- nová čtvrtá generace malých větracích jednotek DUPLEX EC4 a ECV4 - podstropní varianta EC4 (jednotky 180 EC4, 370 EC4, 510 EC4) a svislá varianta ECV4 (jednotky 190 ECV4, 390 ECV4, 520 ECV4); všechny se dvěma úrovněmi regulace, tj. a) základní řada analogová regulace RA4; b) nová řada digitální regulace RD4 s integrovaným web serverem a internetovým připojením
- k jednotkám DUPLEX 1500 až 6000 s vodními chladiči (modifikace CHW) doplněny regulační uzle R-CHW2 a R-CHW3 
- u jednotek DUPLEX 6000 a DUPLEX-S 45000 doplněny ve variantě 50 a 51 kruhová hrdla
- aktualizace katalogových listů
- další drobné úpravy a opravy chyb

31.12.2011 ______ verze 6.00
- nová kompaktní univerzální jednotka DUPLEX 3600 Flexi s vysokou účinností rekuperace a univerzální montážní polohou
- doplněna nová funkce Automatická aktualizace - možnost zcela automatické aktualizace programu po internetu (funkce „Zjistit novější verzi“)
- pro řadu jednotek DUPLEX 1600, 2600 a 3600 Flexi doplněno vodní a freonové chlazení jako samostatné přídavné komponenty; vč. regulačního uzle pro vodní chladiče
- aktualizace schémat elektrického zapojení
- aktualizace katalogových listů
- další drobné úpravy a opravy chyb

01.07.2011 ______ verze 5.90
- nové kompaktní univerzální jednotky DUPLEX 1600 Flexi a DUPLEX 2600 Flexi, včetně nové regulace řady RD4
- doplněna možnost výpočtu větracího vzduchu podle místností u malých větracích jednotek
- sjednocení značení vzduchových proudů podle EN 13779
- aktualizace katalogových listů
- mnoho interních změn pro rychlejší fungování programu
- další drobné úpravy a opravy chyb

11.04.2011 ______ verze 5.80
- doplněny nové kompaktní univerzální jednotky DUPLEX 1600 Flexi a DUPLEX 2600 Flexi
- aktualizace katalogových listů
- další drobné úpravy a opravy chyb

01.02.2011 ______ verze 5.70
- doplněna podpora výpočtu a výběru dvouzónové jednotky DUPLEX RB3 a DUPLEX RK3
- úprava silové regulace jednotek DUPLEX (modrá řada), včetně odpovídající úpravy propojovacích schémat
- možnost řídit silovou regulací i EC ventilátory
- aktualizace všech propojovacích schémat s ohledem na aktuální pravidla značení kabelů
- doplněna nová funkce "Popis zařízení"
- další drobné úpravy a opravy chyb

01.07.2010 ______ verze 5.60
- doplněna podpora výpočtu a výběru dvouzónové jednotky DUPLEX RA3 (3. generace), včetně výpočtu na základě tepelných ztrát objektu
 - urychlení programu
- doplnění a aktualizace katalogových listů
- další drobné úpravy a opravy chyb

22.03.2010 ______ verze 5.52
- drobné úpravy a opravy chyb

13.01.2010 ______ verze 5.51
- doplněna nová funkce pro práci s variantami jednotek
- k digitální regulaci DC byly doplněny tisky elektrických zapojovacích schémat
- doplněn katalogový list digitální regulace DC
- přepracování hlavních oken pro dvouzónové jednotky pro vyšší intuitivnost zadávání
- při otevírání starší akce se provádí kontrola podle aktuálních výrobních podkladů
- u nástřešních jednotek DUPLEX-N doplněna možnost externí rozvodnice
- doplnění nových EC ventilátorů M042 pro jednotky DUPLEX-S 525
- u nástřešních jednotek doplněny montážní otvory v základových rámech
- u jednotek bez regulace doplněna možnost volby servopohonu Belimo LM230A-SR
- další drobné úpravy a opravy chyb

03.11.2009 ______ verze 5.50
- doplněna podpora výpočtu a výběru dvouzónové jednotky DUPLEX RK2, včetně výpočtu na základě tepelných ztrát objektu (finální verze, včetně překladů)
 - doplněna nová digitální regulace "DC" univerzálních jednotek DUPLEX 525 až DUPLEX 15000
 - rozšířena nabídka přímých výparníků pro jednotky DUPLEX 3000, 4000 a DUPLEX-S 2200, 3100
 - doplněny nové ventilátory M025, M026 a M028 pro jednotky DUPLEX 3000 a DUPLEX-S 2200
 - úprava jednotek DUPLEX-S 525, 900, 1400 (drobná úprava vnějších rozměrů, možnost hygienického provedení dle VDI 6022), aktualizace katalogových listů
 - doplnění nových EC ventilátorů M044 pro jednotky DUPLEX-S 900
 - úprava funkce "Rekapitulace akce", nyní je možno vybrat, které pozice do rekapitulace vstoupí
- další drobné úpravy a opravy chyb

01.07.2009 ______ verze 5.40
- doplněna podpora výpočtu a výběru dvouzónové jednotky DUPLEX RK2, včetně výpočtu na základě tepelných ztrát objektu (zkušební verze, prozatím pouze v českém jazyce)
 - doplnění tiskové sestavy "Technický popis" o informaci o typu jednotky
 - doplněna možnost výběru standardních hrdel E1 a I2 u všech nástřešních jednotek řady DUPLEX-N
 - doplněn nový regulátor CP 08 RD pro jednotky DUPLEX EC a ECV, kompletně aktualizována stránka a schémata zapojení
 - povoleno hygienické provedení jednotek DUPLEX-S 525, 900, 1400 (zatím pouze u jednotek s jedním registrem)
 - úprava tiskové sestavy "Rozměrový nákres" - automatická volba orientace stránky
 - možnost volby pořadí registrů (topení-chlazení nebo chlazení-topení) u všech jednotek řady DUPLEX
 - doplněn nový ventilátor M022 jako náhrada za ventilátor M012 pro jednotky DUPLEX 6000, 8000, DUPLEX-S 4500
- další drobné úpravy a opravy chyb

25.03.2009 ______ verze 5.27
- doplnění nové vertikální větrací jednotky DUPLEX 540 ECV, včetně aktualizace katalogového listu
- nová záložka Rekapitulace akce
- úprava výpočtového modulu vodního topení a chladičů
- další drobné úpravy a opravy chyb

04.03.2009 ______ verze 5.25
- doplnění schémat elektrického zapojení i jednotek bez vestavěné regulace
- u nástřešních jednotek doplněna volba výšky základového rámu
- doplnění polštiny a polských klimatických dat
- doplnění sifonů s kuličkou
- u nástřešních jednotek možnost připojení hranatých potrubí
- doplněny tlakové ztráty pro hranaté EPO-V
- úprava instalačních souborů
- další drobné úpravy a opravy chyb

04.12.2008 ______ verze 5.20
- nové stojaté provedení 50 a 51 se všemi připojovacími hrdly shora (u jednotek DUPLEX 2000 až 8000 a jednotek DUPLEX-S 1500 až 5600)
- doplnění nové řady vertikálních větracích jednotek DUPLEX 250 ECV a 380 ECV
- nová řada elektrických ohřívačů EPO-V, včetně hranatých typů; a s tím spojená úprava všech typů regulací
- vylepšení síťové verze o možnost offline režimu pro notebooky
- doplnění záložky katalogové listy o podklady divize větrání kuchyní (pouze informativní účel)
- doplnění a aktualizace katalogových listu
- doplnění čidel CO2 k většině regulací
- další drobné úpravy a opravy chyb

29.09.2008 ______ verze 5.00
- doplnění zcela nových jednotek DUPLEX-S 525, 900, 1400
- doplnění všech samostatných rekuperačních výměníků (typ RV, RVU, RVT, RVT-P, RVZ-P, RVX)
- doplnění nových teplovodních ohřívačů TPO 525, 900
- doplnění záložky Katalogové listy s kompletním přehledem technických podkladů
- optimalizace velikosti PDF souborů
- při exportu do DXF je doplněna nová hladina "popisy" s textovým označením zařízení a označením hrdel
- doplnění možnosti exportu vzduchotechnického schématu do DXF
- doplnění exportu parametrů CHF přímo na kartě přímého výparníku
- úprava zobrazování azbuky
- možnost rozdělení PDF souborů na Technickou specifikaci a Cenovou nabídku
- úprava síťové instalace
- úprava databáze firem, možnost hledání podle osob bez nutnosti výběru firmy
- doplněny akustické parametry jednotky DUPLEX-N 15.000
- doplněny akustické parametry jednotek DUPLEX 220 (BP), 360 (BP), 550 BP
- doplněny akustické parametry jednotek DUPLEX 230 EC, 330 EC, 500 EC
- doplněny akustické parametry EC ventilátorů M035, M036, M037 a M038 jednotek DUPLEX
- zjednodušení exportu do DXF
- další drobné úpravy a opravy chyb

06.01.2008 ______ verze 4.80
- doplněno hygienické provedení v souladu se směrnicí VDI 6022
- doplněny malé větrací jednotky DUPLEX 220, 360, 220BP, 360BP, 550BP, 230EC, 330EC a 500EC
- doplněna nástřešní jednotka DUPLEX-N 15.000
- doplněny ventilátory EC s funkcí regulace na konstantní průtok pro jednotky velikosti DUPLEX 2000, 3000, 4000, 6000 a dále DUPLEX-S 1500, 2200, 3100, 4500
- zcela přepracováno menu "Nastavení"
- opraveno zobrazování azbuky v celém programu
- vylepšen dialog "Přidat zařízení"
- úprava okna Konstrukce - dodávka v dílech
- doplněna tisková sestava Akustické parametry do okna Ventilátory
- aktualizace katalogových listů
- optimalizace velikosti souborů
- úprava exportu do DWG - doplněna hladina Popisy
- doplněno okno s detaily filtrů
- vylepšena síťová verze
- další drobné úpravy a opravy chyb

01.07.2007 ______ verze 4.70
- doplněna nová jednotka DUPLEX 15.000
- doplnění křivek při regulaci otáček ventilátorů
- doplnění kazetových filtrů třídy G4 a F7
- doplnění sklonných manometrů pro kazetové filtry
- doplnění křivek pro by-pass a cirkulaci u všech jednotek
- doplněna funkce "Zpět"
- doplněna funkce odeslání chyby na e-mail výrobce
- mnoho dalších drobných úprav

01.03.2007 ______ verze 4.65
- aktualizace všech katalogových listů
- doplnění TPO 15.000
- doplněna možnost odinstalace programu (nová ikona ve složce Programy)
- upravena titulní strana tiskové sestavy (doplněna libovolná poznámka)
- doplněná možnost naimportovat zařízení z jiné akce
- do odesílání e-mailu doplněna možnost přiložit jako přílohu zařízení i ve formátu DXF
- na rozměrové nákresy doplněn 3D obrázek zařízení
- na schémata 3-cestných regulačních uzlů doplněno doporučení zkratového obtoku (by-passu)
- doplněn otočený hx diagram (zvyklost v některých zemích)

20.11.2006 ______ verze 4.60
- nové "ležaté" provedení nástřešních jednotek (provedení 3 a 4)
- nástřešní jednotky i s protiproudým rekuperačním výměníkem (DUPLEX-NS)
- podpora propylen a ethylen glykolů pro vodní ohřívače i vodní chlazení
- podpora chladiva R410 u přímých výparníků
- doplněny hx-diagramy pro zobrazení probíhajících dějů v jednotce
- aktualizace DLL knihoven, odstranění částí DOS (výrazné zrychlení výpočtů)
- opravena chyba při instalaci na jiné disky než C:
- zobrazení externí svorkovnice v nákresech (včetně vypínačů SW)
- možnost vybrat regulační uzle samostatně dodávané
- doplnění číslo verze pro ceníky

30.06.2006 ______ verze 4.50
- doplněny externí teplovodní ohřívače (lze doplnit k jednotce, ale i samostatně)
- doplněny externí elektrické ohřívače (lze doplnit k jednotce, ale i samostatně)
- doplněna regulace pro kuchyně (čtvrtá možnost výbavy jednotek DUPLEX systémem regulace)
- podpora atypických přímých výparníků
- urychlení výběru Vhodné jednotky (nový algoritmus)
- možnost uzamknutí akce proti nechtěnému zásahu
- aktualizace všech schémat elektrického zapojení, doplnění schémat pro Regulaci pro kuchyně
- doplněny moduly RMD-SIL (řízení ventilátorů 0-10 V) pro jednotky bez regulace
- doplnění regulačních uzlů RS-TPO pro vyšší teploty (do 35 °C)
- v průběhu instalace vyžaduje souhlas s licenčními podmínkami
- doplnění schémat zapojení ohřívačů a chladičů na jednotlivá okna programu
- doplnění sestavy "Specifikace - rekapitulace" v tisku celé akce
- změna používaných typů servopohonů
- aktualizace většiny katalogových listů
- opravena specifikace rozměrů obdélníkových hrdel
- mnoho dalších drobných úprav

05.12.2005 ______ verze 4.20
- doplnění jednotek DUPLEX-S s protiproudým rekuperačním výměníkem
- upravena instalace programu (ikona, umístění)
- doplněna možnost výpočtu akustického tlaku v libovolné vzdálenosti

11.11.2005 ______ verze 4.11
- doplnění počtu kusů ke každé jednotce, zobrazení ve stromu
- doplnění podrobných textů do specifikace (vybrané jazyky)
- export specifikace do schránky
- doplnění nastavení umístění souborů
- doplnění tisku vlastních log na tiskových sestavách
- zlepšena funkce pro zasílání e-mailů
- upravena schémata přímých výparníků
- opravena instalace pod Windows 98
- několik dalších drobných úprav

 09.09.2005 ______ verze 4.10
- úprava okna ventilátorů
- úprava oken pro výběr Provedení, Poloh a Konfigurace hrdel
- úprava pravidel pro výběr RMAD2 v digitální regulaci
- doplnění exportu do PDF, úprava dialogů
- několik dalších drobných úprav

19.07.2005 ______ verze 4.02
- opravy tisku do PDF
- opravy teplot u teplovodních ohřívačů 
- oprava spouštění na některých počítačích s Windows XP

01.07.2005 ______ verze 4.00
- první veřejná verze byla uvolněna

AKTUALIZACE ZAJIŠŤUJE

ČESKÁ REPUBLIKA
            ATREA s.r.o.
            Československé armády 32
            Jablonec nad Nisou
            466 05
            Česká republika
            tel. (+420) 483 368 111
            e-mail: atrea@atrea.cz 
            www.atrea.cz 

SLOVENSKÁ REPUBLIKA
            ATREA SK s.r.o.
            Družstevní 2
            Komárno
            945 01
            Slovensko
            tel. +421 (35) 918 404 273
            e-mail: atrea@atrea.sk 
            www.atrea.sk 

(c) 1998-2025 ATREA s.r.o.