GESTALTUNGSPROGRAMM FÜR KOMPAKTE LÜFTUNGSGERÄTE DUPLEX

BESCHREIBUNG DES PROGRAMMS

Das Programm ist für eine komplette technische Gestaltung von kompakten Lüftungsgeräten DUPLEX bestimmt. Das Programm ermöglicht eine gesamte Designgestaltung von allen Komponenten, incl. Erhitzer und Kühler, und ihre detaillierte Spezifizierung. Den Programmausgang stellt eine komplette technische Dokumentation dar, mit Zeichnungen, Graphen, el. Anschlussplänen und Preisbudget. Das Programm unterstützt Export ins AutoCAD im Format DXF, Formate RTF und DOC für WORD und weiter auch den Export der technischen Dokumentation im Format PDF für Acrobat.

ÄNDERUNGEN GEGENÜBER DER VORVERSION

29.1.2025 ______ 9.50
- Hinzufügen von eingebauten elektrischen Vorerhitzern und Nacherhitzern auch für semikompakte Geräte Multi (Eco)(-N), Roto (-N), Basic (-N) 
- Hinzufügen von WW-Vorerhitzern PT für semikompakte Geräte Multi (Eco)(-N), Basic (-N) 
- Bei SMART-Boxen ist es jetzt möglich, externe AUL- und FOL-Drücke und eine Leistungsreserve für Netzleckagen einzugeben
- Luftvolumenströme von den Dunstabzugshauben werden jetzt automatisch in das Wärmerückgewinnungsgerät übertragen, einschließlich einer detaillierten Tabelle
- aMotion Steuerungssystem wurde auch für die Küchenlüftung hinzugefügt
- weitere Beschleunigung des Programms einschließlich seiner Installation
- Aktualisierung des Moduls für Zusammenarbeit mit dem Revit Programm - Ergänzung des Supportes der Revit 2025 Version
- Aktualisierung der neuen Katalogblätter
- Weitere kleinere Änderungen und Behebung von kleineren Fehlern

14.6.2024 ______ 9.45
- neue Filterklasse ePM1 80% (F9) für DUPLEX-Geräte hinzugefügt
- erweitertes Angebot an rotierenden Wärmetauschern für DUPLEX Roto-Geräte
- aM-XK4-Modul für aMotion-Steuerung hinzugefügt
- Beschleunigung der meisten Teile des Programms
- Aktualisierung der neuen Katalogblätter
- Weitere kleinere Änderungen und Behebung von kleineren Fehlern

11.1.2024 ______ 9.40
- neue Generation von Kleinlüftungsgeräten DUPLEX Slim; Die Geräte zeichnen sich durch hohe Kohärenz und hervorragende akustische Eigenschaften aus
- Aktualisierung der neuen Katalogblätter
- Weitere kleinere Änderungen und Behebung von kleineren Fehlern

11.10.2023 ______ 9.36
- neue Generation von Kleinlüftungsgeräten DUPLEX Easy2; Die Geräte zeichnen sich durch hohe Kohärenz und hervorragende akustische Eigenschaften aus
- Aktualisierung der neuen Katalogblätter
- Weitere kleinere Änderungen und Behebung von kleineren Fehlern

29.06.2023 ______ 9.35
- Kleinere Abmessungen des dezentralen Unterdeckengerätes DUPLEX Inter-H 770 hinzugefügt
- neue Generation von Kleinlüftungsgeräten DUPLEX Pro und DUPLEX Pro-V; die Geräte erfüllen die höchste Energieklasse A+ und zeichnen sich durch hohe Kompaktheit und hervorragende akustische Eigenschaften aus
- Aktualisierung der neuen Katalogblätter
- Weitere kleinere Änderungen und Behebung von kleineren Fehlern

14.02.2023 ______ 9.31
- neue Reihe der dezentralen Geräte DUPLEX Inter-H 1000 ergänzt - spezielle leise Innengeräte, für Klassenzimmer - Deckenmontage
- Aktualisierung der neuen Katalogblätter
- Weitere kleinere Änderungen und Behebung von kleineren Fehlern

14.10.2022 ______ 9.30
- Aktualisierung der neuen Katalogblätter
- Weitere kleinere Änderungen und Behebung von kleineren Fehlern

28.06.2022 ______ 9.25
- volle Unterstützung des neuen, modernen Steuerungssystems aMotion für Geräte der Serien DUPLEX Multi, MultiEco, Roto, Basic, EC5, ECV5, Inter - die neue Regelung baut auf der erfolgreichen RD5-Regelung auf und erweitert die Regelmöglichkeiten erheblich, Unterstützung der neuen Bedieneinheiten aTouch (Farb-Touchdisplay) und aDot (einfachere Version)
- Aktualisierung des Moduls für Zusammenarbeit mit dem Revit Programm - Ergänzung des Supportes der Revit 2023 Version
- Aktualisierung der neuen Katalogblätter
- Weitere kleinere Änderungen und Behebung von kleineren Fehlern

10.02.2022 ______ 9.20
- die hinzugefügte neue (dritte) Generation der DUPLEX Flexi-Einheiten - eine neue Konstruktion "6in1" ermöglicht eine universelle Installation in Stehbauart und ferner in einer Unterdecken- und neulich auch Überdachposition
- weitere Erweiterung des Teils für die Berechnung der Lüftung von (Groß-)Küchen
- Aktualisierung der neuen Katalogblätter
- Weitere kleinere Änderungen und Behebung von kleineren Fehlern

15.10.2021 ______ 9.10
- der Export für BIM - Revit ist erweitert - es ist nun möglich, direkt ins RFA-Format zu exportieren 
- Erweiterung des neuen Teils für die Berechnung der Lüftung von (Groß)-Küchen - Ergänzung von Berechnungen, von Verbrauchern, Erweiterung des Entwurfs von Dunstabzugshauben
- kleine Einheiten wurden mit einem Enthalpie-Wärmerückgewinner DUPLEX EC5-E und ECV5-E ergänzt
- Aktualisierung des Moduls für Zusammenarbeit mit dem Revit Programm - Ergänzung des Supportes der Revit 2022 Version
- Aktualisierung der neuen Katalogblätter
- Weitere kleinere Änderungen und Behebung von kleineren Fehlern

30.01.2021 ______ 9.00
- brandneuer Teil der SW zur Berechnung der Lüftung von (Groß-) Küchen
- Aktualisierung der neuen Katalogblätter
- Weitere kleinere Änderungen und Behebung von kleineren Fehlern

14.11.2020 ______ 8.98
- brandneue Reihe wegweisender Lüftungsgeräte DUPLEX RS5 zur Umluftlüftung, Heizung und Kühlung, geeignet nicht nur für kommerzielle Räumlichkeiten
- brandneue Reihe Lüftungsgeräte DUPLEX Flexi-V (500-3500 m3/h)
- Aktualisierung des Moduls für Zusammenarbeit mit dem Revit Programm - Ergänzung des Supportes der Revit 2021 Version
- brandneuer Teil der SW zur Berechnung der Lüftung von (Groß-) Küchen; der erste freigegebene Teil beinhaltet Berechnung der Luftmänge abhängig von den installierten Küchengeräten, es wird die Berechnung laut der deutschen Richtlinie VDI 2052 sowie laut der europäischen Norm EN 16282 unterstützt
- Aktualisierung der neuen Katalogblätter
- Weitere kleinere Änderungen und Behebung von kleineren Fehlern

14.02.2020 ______ 8.97
- Facelift der Geräte DUPLEX RDH5-L - neue Generation, geeignet auch für Salzwasserpools
- Zubehör ergänzt (Kondensatpumpen, Bewegungsmelder, externe Klappen für kleine Lüftungsgeräte)
- Aktualisierung der neuen Katalogblätter
- Weitere kleinere Änderungen und Behebung von kleineren Fehlern

15.11.2019 ______ 8.95
- Aktualisierung der neuen Katalogblätter
- Weitere kleinere Änderungen und Behebung von kleineren Fehlern

15.02.2019 ______ 8.90
- neue Reihe der Geräte DUPLEX Silent ergänzt - Spezialreihe der Einheiten, bestimmt hauptsächlich für Apartmenthäuser, idealerweise in Kombination mit VAV-Boxen der Reihe SMART Box und EASY box
- neue Reihe der dezentralen Geräte DUPLEX Inter ergänzt - spezielle leise Innengeräte, die hauptsächlich für Klassenzimmer und Büros bestimmt sind
ergänzt ein neues kompaktes Lüftungsgerät DUPLEX 650 Flexi mit einem sehr hohen Wirkungsgrad der WRG und einer universalen Montagelage
- Aktualisierung der neuen Katalogblätter
- Weitere kleinere Änderungen und Behebung von kleineren Fehlern

30.09.2018 ______ 8.85
- eingebaute elektrische Vorwärmer für Deckeneinheiten der Reihen DUPLEX Multi-N, DUPLEX Multi Eco-N und DUPLEX Basic-N hinzugefügt
- Volle Unterstützung von BIM wurde ergänzt
a) die Auslegungssoftware exportiert die gewählten Geräte im Format IFC einschließlich aller technischen Informationen (Gewicht, Luftvolumenstrom, Druck, Wirkungsgrad, Strom i.a.) mit aktiven Konnektoren zum Anschließen aller Luftleitung und Medien
b) falls die Software Autodesk Revit installiert ist, wird hier die Möglichkeit automatisch ergänzt, die IFC Datei zu importieren; gleichzeitig wird eine direkte beiderseitige Verknüpfung der Auslegungssoftware mit der Software Revit hergestellt.
- Aktualisierung der neuen Katalogblätter
- Weitere kleinere Änderungen und Behebung von kleineren Fehlern

28.03.2018 ______ 8.80
- volle Unterstützung für EASY Boxen ergänzt - einfache und dabei vielseitige Regelungsboxen für VAV und CAV Systeme
- Aktualisierung der neuen Katalogblätter
- Behebung von kleineren Fehlern

28.11.2017 ______ 8.71
- Aktualisierung der neuen Katalogblätter
- Behebung von kleineren Fehlern

11.10.2017 ______ 8.70
- es wurde volle Unterstützung für SMART box ergänzt - einzigartiges und komplettes System der das kluge VAV Durchflussregulatoren und universale Einheiten mit Wärmerückgewinnung der Reihe DUPLEX kombiniert - die entworfene Softwareermöglicht ermöglicht zu jeder Einheit der Reihe der DUPLEX die Hinzufügung von SMART box mit allen Einzelheiten, sie verrechnet den Gesamtdurchfluss der Einheit samt des Gleichzeitigkeitsfaktors, zeichnet ein Systemschema auf u. dergl.
- eingebaute elektrische Nachwärmer für Einheiten der Reihen DUPLEX Multi, DUPLEX Multi Eco und DUPLEX Basic hinzugefügt
- verbesserter Druck und Export in PDF
- Willkommen-Fenster hinzugefügt
- Aktualisierung der neuen Katalogblätter
- Weitere kleinere Änderungen und Behebung von kleineren Fehlern

15.02.2017 ______ 8.50
- ergänzt durch eine neue DUPLEX-Reihe DUPLEX Multi 10.000 und 11.000, DUPLEX MultiEco 7.500 und 9.000, DUPLEX Basic 12.100 und 15.100, in den Innen- und Dachkonstruktionen. Die Einheiten können durch einen neuen Regler RD5 (mit Internetanschluss) ausgestattet werden
- ergänzt wurde ein neuer Regler CPM als eine Wahlausstattung für die Einheiten der Reihe DUPLEX Multi, MultiEco, Basic und Flexi. Der neue Regler geht aus der bewährten Regulation CPA mit einem einfachen Tastdisplay aus und er bietet neu auch die Möglichkeit der Regulierung solcher Einheiten, die mit einer Wasser- oder Direktkühlung ausgestattet sind
- Aktualisierung der neuen Katalogblätter
- Weitere kleinere Änderungen und Behebung von kleineren Fehlern

30.06.2016 ______ 8.20
- ergänzt durch eine neue DUPLEX Roto Reihe Größe 1500, 2500, 4000 und 5000, in den Innen- (DUPLEX Roto) und Dachkonstruktionen (DUPLEX Roto-N). Die Einheiten können durch einen neuen Regler RD5 (mit Internetanschluss) ausgestattet werden
 - ergänzt durch eine neue, fünfte, Generation der Lüftungsgeräte mit Umluftfunktion DUPLEX RA5, RB5 und RK5 - alle einschließlich neuen Regler RD5 mit Internetanschluss, die neue Generation wurde in der Akustik wesentlich verbessert 
 -eine neue fünfte Generation der Einheit DUPLEX RDH5 für Belüftung von kleinen Schwimmbad-Räumen, Lüftungsberechnung nach den Schwimmbecken-Parametern inbegriffen, wurde ergänzt
- Aktualisierung der neuen Katalogblätter
- Weitere kleinere Änderungen und Behebung von kleineren Fehlern

31.03.2016 ______ 8.10
- neue Generation der Lüftungsgeräte DUPLEX EC5 und DUPLEX ECV5; die Geräte werden mit neuer Steuerung RD5 mit Internetanschluss (komfortablere Version) oder mit standardmäßiger Steuerung CPA (einfachere und billigere Version) ausgestattet; neu konstruierte Geräte erfüllen die höchste Energieverbrauchskennzeichnung A+ mit ausgezeichneten akustischen Parametern.
- viele interne Änderungen für eine schnelle Arbeit des Programms.
- Aktualisierung der neuen Katalogblätter
- Weitere kleinere Änderungen und Behebung von kleineren Fehlern

19.1.2016 ______ 8.00
- Berechnungen und Pflichtangaben nach Ecodesign hinzufügt - Verordnung 1253/2014 und 1254/2014 
- Möglichkeit der Wahl des 2. Arbeitspunktes für alle Einheiten hinzufügt
- Aktualisierung aller Angaben einschließlich der Akustik
- Optimierung der Funktionsfähigkeit für Windows 10
- ergänzt eine völlig neue Generation von universellen Lüftungsgeräten mit Wärmerückgewinnung: DUPLEX Multi Eco 
- Neue Generation von DUPLEX Flexi Einheiten hinzufügt - dank neuen Ventilatoren und modifizierten Rekuperatoren Wärmetauscher werden deutlich bessere Parameter erreicht
- Aktualisierung der neuen Katalogblätter
- Weitere kleinere Änderungen und Behebung von kleineren Fehlern

01.07.2015 ______ 7.80
- Es geht um neue Reihe universaler DUPLEX Roto 8.000, 12.000, 15.000, die Geräte haben zur Verfügung Rotationswärmetäuscher und sämtliches Zubehör als die anderen Geräte der DUPLEX Reihe, einschließlich der RD5 Regelung
- Neue RD5-Steuerung für Duplex Multi und Duplex Basic Geräte schließt an die erfolgreiche Reihe der RD4-Steuerung und verbessert sie. Es geht um neue Bedieneinheiten CP Touch (Touch Screen, mehrere farbige Ausführungen) und CP 10 RT (für einfache Temperatur-, und Drehzahlregelung), verbesserten und erweiterten, standardmäßig integrierten Webserver
- Neu entwickelter RD5-K Modul verfügt über spezielle Funktionen zur Regelung der Lufttechnik in Großküchen, bzw. in anderen spezifischen Räumen
- Neu entwickelter RD-BACnet/KNX Modul ermöglicht Anschluss der Einheiten mit RD4 und RD5 Steuerung an übergeordnete Systeme durch BACnet/IP oder KNX Protokoll
- aktualisierter Wärmerückgewinnungsgrad bei DUPLEX Multi 1500-8000 Geräte – aufgrund der geringen Verbesserungen wurde der grundsätzliche Wärmerückgewinnungsgrad um 2 bis 4 % erhöht
- Optimierung der Fenster auch für niedrige Bildschirmauflösung (z.B.: für Notebook)
- Es wird neues Zubehör ergänzt – Druckentnahme zum schnellen Messen des Durchflusses mithilfe des Manometers
- Neue Größen der EPO–V Elektrolufterhitzer werden ergänzt
- Aktualisierung der neuen Katalogblätter
- Weitere kleinere Änderungen und Behebung von kleineren Fehlern

22.01.2015 ______ 7.70
- Durch die Verordnung CP mit der neuen CPA-Steuerung (mit Touch-Screen) auch für Geräte DUPLEX Multi ergänzt
- Aktualisierung der neuen Katalogblätter
- Weitere kleinere Änderungen und Behebung von kleineren Fehlern

03.09.2014 ______ 7.60
- Jetzt kommt ganz neue Generation universaler Lüftungsgeräte mit der Wärmerückgewinnung und mit den sämtlichen hinaufführenden Abzügen – DUPLEX Basic-V (mit Kreuzstromwärmetauscher) und DUPLEX Multi-V (mit Gegenstromwärmetauscher) - diese neue Generation bringt ganz umgearbeitetes Gehäuse, neue EC Ventilatoren mit sehr geringem Leistungsbedarf und hohem vorhandenen Druck und verfügt über die ganz neue Gestaltung
- Aktualisierung der neuen Katalogblätter
- Weitere kleinere Änderungen und Behebung von kleineren Fehlern

20.05.2014 ______ 7.50
- ergänzt eine völlig neue Generation von Lüftungsgeräten mit Wärmerückgewinnung für Dachmontage - DUPLEX Basic-N 1400-10100. Diese neue Generation bringt ein völlig überarbeitetes Gehäuse, neue EC-Lüfter mit sehr niedriger Antriebsleistung und hohem verfügbaren Druck und ein neues CP-Grundsteuerungssystem mit neuer Touchscreen-Steuerung
- Aktualisierung der neuen Katalogblätter
- Weitere kleinere Änderungen und Behebung von kleineren Fehlern

03.03.2014 ______ 7.40
- es wurde eine komplett neue Generation von universellen Lüftungsgeräten mit Wärmerückgewinnung DUPLEX Basic 1400-10100 zur breitesten Verwendung mit einem Rekuperation-Kreuzaustauscher hinzugefügt - die neue Generation bringt ein völlig überarbeitetes Gehäuse, neue EC-Lüfter mit sehr niedriger Antriebsleistung und hohem verfügbaren Druck und ein neues CP-Grundsteuerungssystem mit neuer Touchscreen-Steuerung
- Aktualisierung der neuen Katalogblätter
- Weitere kleinere Änderungen und Behebung von kleineren Fehlern

17.12.2013 ______ 7.30
- ergänzt eine völlig neue Generation von Lüftungsgeräten mit Wärmerückgewinnung für Dachmontage DUPLEX Multi-N. Diese neue Generation bringt ein überarbeitetes Gehäuse, neue EC-Ventilatoren mit sehr niedriger Leistungsaufnahme und hoher Pressung, neue Plattentauscher der Serie S7.C und eine neue Steuerung RD4 mit integriertem Webserver 
- Zufügung von universellen Lüftungsgeräten DUPLEX 500 Multi, DUPLEX 1000 Multi und DUPLEX 8000 Multi
- Aktualisierung der neuen Katalogblätter
- Weitere kleinere Änderungen und Behebung von kleineren Fehlern

11.7.2013 ______ 7.00
- Aktualisierung der neuen Katalogblätter
- Weitere kleinere Änderungen und Behebung von kleineren Fehlern

3.6.2013 ______ 6.40
- ergänzt eine völlig neue Generation von universellen Lüftungsgeräten mit Wärmerückgewinnung: DUPLEX Multi. Diese neue Generation bringt ein überarbeitetes Gehäuse, neue EC-Ventilatoren mit sehr niedriger Leistungsaufnahme und hoher Pressung, neue Plattentauscher der Serie S7.C und eine neue Steuerung RD4 mit integriertem Webserver 
- ergänzt ein neues Lüftungsgerät DUPLEX RDH4 für Belüftung von kleinen Schwimmbäder, einschließlich der Lüftungsberechnung aufgrund des Schwimmbeckenparameter 
- aktualisiert das Sortiment von Hydraulikkits (RE-TPO, RE-HW, RSE-TPO) - Änderung der Pumpen gemäß ErP
 - im Falle von mehreren gleichen Produkten in einem Projekt kann man jedes Gerät separat benannt werden
- Aktualisierung der neuen Katalogblätter
- Weitere kleinere Änderungen und Behebung von kleineren Fehlern

1.12.2012 ______ 6.30
- Eine neue vierte Generation der Lüftungsgeräte mit Umluftfunktion DUPLEX RA4, RB4 und RK4 - alle Geräte mit einer neuen integrierten Regelung mit Internetanschluss
- Ein neues Sortiment von Fühlern für alle Regelungstypen (CO2-, Feuchtigkeits-, Luftqualitäts- und Bewegungsfühler), eine neue Auswahlvorgehensweise 
- Bemerkungen auf der Titelseite und zu den einzelnen Lüftungsgeräten wurden um die Speicherungsmöglichkeit der Standardtexte in die Datei erweitert
- Änderung der Dateiadresse wegen den Zugangsberechtigungen im Windows-System
- Erweiterung der Aufzeichnungen um den Instalationsvorgang und Programmaktualisierung im Logs-Dateiverzeichnis
- Aktualisierung der neuen Katalogblaetter
- Weitere kleinere Änderungen und Behebung von kleineren Fehlern

1.6.2012 ______ 6.20
- ergänzt ein neues kompaktes Lüftungsgerät DUPLEX-S 1100 Flexi mit einem sehr hohen Wirkungsgrad der WRG und einer universalen Montagelage
- Aktualisierung der neuen Katalogblätter
- Weitere kleinere Änderungen und Behebung von kleineren Fehlern

5.5.2012 ______ 6.10
- die neue vierte Generation der kleinen Lüftungsgeräten - Deckenmontage DUPLEX EC4 (Lüftungsgeräte 180 EC4, 370 EC4, 510 EC4) und Vertikalenmontagelage DUPLEX ECV4 (Lüftungsgeräte 190 ECV4, 390 ECV4, 520 ECV4) - alle mit zwei Regelungsstufen - 1) Grundreihe mit einer analog Regelung RA4; 2) eine neue Reihe der digitalen Regelung RD4 mit einem Integrierten Web-Server und Internetanschluss 
- zu den Geräten DUPLEX 1500 bis 6000 mit den KW-Kühlern CHW wurden die Regelzentralen R-CHW2 und R-CHW3 ergänzt 
- bei Lüftungsgeräten DUPLEX 6000 und DUPLEX-S 45000 wurden bei den Ausführungen 50 und 51 runde Anschlussstutzen ergänzt
- Weitere kleinere Änderungen und Behebung von kleineren Fehlern

31.12.2011 ______ 6.00
- eine neue Funktion ergänzt - eine Auktualisierungsmöglichkeit automatisch über das Internet (Funktion "Neue Version suchen")
ergänzt ein neues kompaktes Lüftungsgerät DUPLEX-S 3600 Flexi mit einem sehr hohen Wirkungsgrad der WRG und einer universalen Montagelage
für die Gerätereihe DUPLEX-S 1600, 2600 und 3600 wurde die Wasser und Freon Kühlung als selbstständige Zusatzkomponente ergänzt (inkl. der Regelzentrale für die KW-Kühler)
- Aktualisierung der Anschlusspläne
- Aktualisierung der neuen Katalogblätter
- Weitere kleinere Änderungen und Behebung von kleineren Fehlern

1.7.2011 ______ 5.90
- Ergänzung von neuen kompakten universalen Lüftungsgeräten DUPLEX-S 1600 Flexi und DUPLEX-S 2600 Flexi incl. der neuen Regelung RD
- Ergänzung von der Berechnungsmöglichkeit des Luftvolumenstromes in Abhängigkeit von den Wohnraumen bei den kleinen Lüftungsgeräten
- Vereinigung der Bezeichnung der Luftströme laut der EN 13779
- Aktualisierung der neuen Katalogblätter
- viele interne Änderungen für eine schnelle Arbeit des Programms.
- Weitere kleinere Änderungen und Behebung von kleineren Fehlern

1.2.2011 ______ 5.70
- die Auswahl- und Berechnungsunterstützung des Doppelkreis-Lüftunsgeräts DUPLEX RB3 und DUPLEX RK3 zugefügt
- Anpassung der Analogregelung der Geräte DUPLEX (die blaue Reihe), incl. einer entsprechenden Änderung der Anschlusspläne
- eine Möglichkeit die Analogregelung und die EC Ventilatoren anzusteuern
- Aktualisierung aller Anschlusspläne hinsichtlich der aktuellen Regeln für die Kabelbezeichnung
- eine neue Funktion "Beschreibung des Geräts" zugefügt
- Weitere kleinere Änderungen und Behebung von kleineren Fehlern

1.7.2010 ______ 5.60
- Es wird die Rechnungsförderung und die Auswahl der Zweizoneneinheit DUPLEX RA3 ergänzt, inklusiv der Berechnung auf Grund der Wärmeverlust des Objektes
- Die Ergänzung und Aktualisierung der Katalogblätter
- Weitere kleinere Änderungen und Behebung von kleineren Fehlern

22.3.2010 ______ 5.52
- kleinere Änderungen und Behebung von kleineren Fehlern

13.1.2010 ______ 5.51
- Es wird eine neue Funktion für die Arbeit mit den Einheitsvarianten ergänzt. 
- zu der digitalen Regulation DC wurden die Schemadrucke des Strombauschaltplans ergänzt
- es wurde der Katalogblatt der digitalen Regulation DC ergänzt
- die Umarbeitung der Hauptfenster bei der Zweizoneneinheit für die mehr intuitive Eingabe
- bei der Öffnung der älteren Aktion wird die Kontrolle nach den aktuellen Herstellungsunterlagen
- bei den Dacheinheiten DUPLEX-N wird die Möglichkeit der externen Verteilungstafel ergänzt
- Ergänzung der neuen EC-Ventilatoren MO42 für die Einheiten DUPLEX-S 525
- bei den Dacheinheiten werden die Montageöffnungen in den Fundament rahmen ergänzt
- bei den Einheiten ohne die Regulation wird die Möglichkeit der Wahl des Stellenantriebes Belimo LM230A-SR ergänzt
- Weitere kleinere Änderungen und Behebung von kleineren Fehlern

3.11.2009 ______ 5.50
- Es wird die Rechnungsförderung und die Auswahl der Zweizoneneinheit DUPLEX RK2 ergänzt, inklusiv der Berechnung auf Grund der Wärmeverlust des Objektes
- Es wird eine neue Regulation DC der universalen Einheiten DUPLEX 525 bis DUPLEX 15000 ergänzt (als Ersatz für die gegenwärtige Einheit)
- Es wird das Angebot der direkten Verdampfer für die Einheiten DUPLEX 3000,4000 und DUPLEX-S2200,3100 verbreitet. 
- Es werden die neuen Ventilatoren M025 und M028 für die Einheiten DUPLEX 3000 und DUPLEX-S 2200 ergänzt
- Die Abänderung der Einheiten DUPLEX-S 525, 900, 1400 (kleine Abänderung der Außenmaße, die Möglichkeit der hygienischen Aufführung nach VDI 6022), die Aktualisierung der Katalogblätter.
- Es werden neue EC Ventilatoren M044 für die Einheiten DUPLEX-S 900 ergänzt.
- Die Abänderung der Funktion „die Rekapitulation der Aktion“ – jetzt ist es möglich Positionen zu wählen, die in die Rekapitulation eintreten.
- Weitere kleinere Änderungen und Behebung von kleineren Fehlern

1.7.2009 ______ 5.40
- Es wird die Rechnungsförderung und die Auswahl der Zweizoneneinheit DUPLEX RK2 ergänzt, inklusiv der Berechnung auf Grund der Wärmeverlust des Objektes (Die Probeversion, vorläufig nur in der tschechischen Sprache)
- Die Ergänzung der Druckliste "Die technische Beschreibung" durch die Information über den Typ der Einheit 
- Es wird die Möglichkeit der Standardkehleauswahl E 1 und I2 bei allen Dacheinheiten der Reihe DUPLEX- N ergänzt.
- Es wird der neue Regler CP 08 RD für die Einheiten DUPLEX EC und ECV, Komplet aktualisierte Seite und die Schaltungspläne ergänzt
- Es ist die Hygieneaufführung DUPLEX-S 525,900,1400 erlaubt (vorläufig nur bei den Einheiten mit einem Register 
- die Korrektur der Druckliste " Das Entwurfsmuster" - automatische Wahl der Seitenposition
- die Möglichkeit der Wahl der Registerfolge (Heizung-Kühlung oder Kühlung-Heizung) bei allen Einheiten der Reihe DUPLEX 
- Es wird der neue Ventilator M022 als Ventilatorersatz M012 für die Einheiten DUPLEX 6000, 8000, DUPLEX-S 4500 ergänzt
- Weitere kleinere Änderungen und Behebung von kleineren Fehlern

25.3.2009 ______ 5.27
- die Ergänzung der neuen Lüftungseinheit DUPLEX 540 ECV inklusive Aktualisierung des Katalogblattes
- das neue Unterverzeichnis - Die Rekapitulation der Aktion
- die Umformung des Berechnungsmodules von der Wasserheizung und von den Kühlern
- Weitere kleinere Änderungen und Behebung von kleineren Fehlern

4.3.2009 ______ 5.25
- Die Ergänzung des Schaltplans und Einheiten ohne die eingebaute Regulation.
- Bei den Dacheinheiten wird die Wahl der Höhe des Fundamentrahmens ergänzt
- Die Ergänzung der polnischer Sprache und der polnischen Klimadaten
- die Ergänzung der Siphons mit der Kugel
- Bei den Dacheinheiten die Möglichkeit vom Anschluss der kantenförmigen Leitung
- Es werden die Druckverluste des kantenförmigen EPO-V ergänzt.
- Die Adaptation der Installationsdatei
- Weitere kleinere Änderungen und Behebung von kleineren Fehlern

PROGRAM UPDATE IS PROVIDED BY

 ATREA s.r.o.
 Ceskoslovenske armady 32
 Jablonec nad Nisou
 466 05
 Czech Republic
 Phone: (+420) 483 368 111
 e-mail: atrea@atrea.cz 
 www.atrea.cz 

(c) 1998-2025 ATREA